**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası:2023-004

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ NO | TANIMI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) | GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) |
| 10.100.1001 | Taşcı ustası  | Sa  | 1 |   |  |
| 10.100.1012 | Sıvacı ustası  | Sa  | 1 |   |  |
| 10.100.1013 | Duvarcı ustası  | Sa  | 1 |   |  |
| 10.100.1020 | Alçı işleri ustası | Sa  | 1 |   |  |
| 10.100.1023 |  Boyacı ustası | Sa  | 1 |   |  |
| 10.100.1062 | Düz işçi (İnşaat işçisi)  | Sa  | 1 |   |  |
| 10.130.2505 | 10 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | 150 |   |  |
| 10.130.2511 | 20 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | 150 |   |  |
| 10.450.1607 | Ø 200 mm anma çaplı HDPE KORUGE BORU 16 ATMOSFER BASINÇLI | m  | 100 |   |  |
| 10.450.1606 | Ø 160 mm anma çaplı HDPE KORUGE BORU 16 ATMOSFER BASINÇLI | m  | 100 |   |  |
| 15.115.1001 | El ile yumuşak toprak kazılması(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) |  m³  | 100 |   |  |
| 15.115.1002 | El ile sert toprak kazılması(kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) |  m³  | 100 |   |  |
| 15.115.1213 | Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabakasıkıştırılması |  m³  | 100 |   |  |
| 15.125.1001 |  Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması |  m³  | 100 |   |  |
| 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması  | m³  | 100 |   |  |
| 15.225.1004 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² | 150 |   |  |
| 15.225.1010 | 20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² | 150 |   |  |
| 15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m²  | 150 |   |  |
| 15.275.1101  | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)  | m²  | 150 |   |  |
| 153.301.001 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülütaşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması | m²  | 200 |   |  |
| 153.409.951 | 2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul düz şilte (min. 90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda(zemin ya da ara kat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması | m²  | 200 |   |  |
| 153.411.001 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) ekspande polistren levhalar(EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m²  | 200 |   |  |
| 153.411.141 | 8 cm kalınlıkta Basma mukavemeti en az 250 kPa ekspande polistren levhalar (EPS ) ile bodrumduvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m²  | 150 |   |  |
| 15.341.3081 | 6 cm kalınlıkta taşyünü levhalar ile asma tavanlarda, bölme duvarlarda ve yükseltilmiş döşemelerdeısı ve ses yalıtımı yapılması (Ses yutma katsayısı (ortalama) ≥ 0,80 olan levhalar) | m²  | 200 |   |  |
| 15.365.1001 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemintesviyesi yapılması ve üzerine 2 mm kalınlıkta PVC esaslı yer döseme malzemeleri ile döşemekaplaması yapılması(homojen - Grup P) | m²  | 150 |   |  |
| 15.365.1701  | PVC esaslı esnek süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi.  | m  | 150 |   |  |
| 15.365.1702  | PVC esaslı kendinden dönüşlü kepli süpürgelik temini ve yerine tespit edilmesi  | m  | 150 |   |  |
| 15.365.1751  | PVC esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi  | m | 100 |   |  |
| 15.365.1752  | Alüminyum esaslı geçiş profili (4 cm genişliğinde) temini ve yerine monte edilmesi  | m | 100 |   |  |
| 15.375.1002 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m²  | 150 |   |  |
| 15.375.1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite,renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m²  | 150 |   |  |
| 15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzeyözelliğinde, I.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması(karo yapıştırıcısı ile) | m²  | 150 |   |  |
| 15.435.7001 | Doğal andezit parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması(yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) | m²  | 500 |   |  |
| 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşitkapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyenbir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir.Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir.- İmalatçının adı veya ticari markası,- Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde),- Et kalınlığı sınıfı,- İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.) | Kg | 150 |   |  |
| 15.460.1001 | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerinekonulması | Kg | 100 |   |  |
| 15.465.1001 | Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması(Geniş Tip) | ADET | 100 |   |  |
| 15.465.1003 | Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerinetakılması (Geniş ve dar tip) | ADET | 100 |   |  |
| 15.465.1005 | Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidininyerine takılması (Geniş ve dar tip) | ADET | 100 |   |  |
| 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | ADET | 100 |   |  |
| 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması | ADET | 100 |   |  |
| 15.465.1012 | Sürgünün yerine takılması (Düşey tespit takımı) | ADET | 100 |   |  |
| 15.465.1013 | Stopun yerine takılması (Nikelajlı) | ADET | 100 |   |  |
| 15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması(Kol, demir ve teferruatlı) | ADET | 100 |   |  |
| 15.465.1102 | Vasistas takımının yerine takılması (Basit Makas) | ADET | 100 |   |  |
| 15.485.1001 | Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil)  | m²  | 100 |   |  |
| 15.530.1251 | Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her ikiyüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | m²  | 200 |   |  |
| 15.530.1351 | Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her ikiyüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | m²  | 200 |   |  |
| 15.530.1451 | Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her ikiyüzünde üç kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | m²  | 200 |   |  |
| 15.530.1501 | Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her ikiyüzünde iki kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | m²  | 200 |   |  |
| 15.530.1901 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm,ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mmtek kat standart alçı levha ile) | m²  | 200 |   |  |
| 15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | m²  | 100 |   |  |
| 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | m²  | 100 |   |  |
| 15.540.1242  | Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe) | m²  | 200 |   |  |
| 15.540.1245  | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)  | m²  | 200 |   |  |
| 15.540.1275  | Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe) | m²  | 200 |   |  |
| 15.540.1276  | Yeni sıvalı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe)  | m² | 200 |   |  |
| 15.540.1277  | Saten alçılı tavan yüzeylere iki kat su bazlı mat tavan boyası yapılması (iç cephe)  | m²  | 200 |   |  |
| 15.550.1001  | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması  | Kg  | 150 |   |  |
| 15.550.1002  | 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması  | Kg  | 150 |   |  |
| 15.550.1003  | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması  | Kg  | 150 |   |  |
| 15.550.1201 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları vebenzeri) | Kg  | 100 |   |  |
| 15.550.1202  | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması  | Kg  | 100 |   |  |
| 15.550.1203  | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | Kg  | 100 |   |  |
| 15.550.1204 | Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven vetaşıyıcı üzerine) | Kg  | 100 |   |  |
| GENEL TOPLAM |  |  |

|  |
| --- |
|  Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
|  Kaşe ve İmza  |